Tareas de la operativa inicial:

**DHCP -** Se entra por cyberark (infoblox-chrome) a SSRDHCPBE01.adm.eut-es.corp y ahí se revisan los nodos y que ningún equipo esté con el DHCP lleno. En caso de que esté lleno, se libera.

**Edificios Singulares**

**- Luca de Tena:** Revisar Netcool

**- Abelias:** Revisar Netcool

**- Josefa Valcárcel:** Revisar Netcool

**- Salia:** Revisar Netcool

**Entorno Internet**

**- Luca de Tena:** Revisar la controladora y que no haya problemas

**- Abelias:** Revisar la controladora y que no haya problemas

Todo esto lleva unos 20-30 minutos

gracias

 aplicacion SDS-merakis